**Pakkumuse esitamise ettepanek**

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (edaspidi Hankija) teeb ettepaneku esitada pakkumus käesolevas alla lihthanke piirmäära hankes, mille eesmärgiks on leida ettevõtja kes tarnib ja paigaldab Haapsalu kergejõustikuhallis uue tartaanist põrandakatte vastavalt hanke alusdokumentides toodud mahtudele ja nõuetele.

# HANKE ÜLDANDMED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hankija | Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (10792290) |
| 2 | Hanke nimetus | **Haapsalu kergejõustikuhalli põrandakattetööd** |
| 3 | Hanke eesmärk | Hankelepingu sõlmimine |
| 4 | Hankelepingu liik | Ehitustööd |
| 5 | Hankelepingu kestus | **2 kuud lepingu sõlmimisest** |
| 6 | Pakkumuse jõusoleku tähtaeg | **1 kuu** pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. |
| 7 | Hanke lühikirjeldus | Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ soovib kergejõustikuhalli põrandale paigaldada uue tartaankatte koos materjali tarne ja paigaldustöödega. Lisaks tuleb kattele teostada väljakute joonimine. |
| 8 | Hanke eest vastutav isik | Sulev Vare, tel +372 506 9115, e-post: sulev@hsb.ee |

# PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED JA KVALIFITSEERIMISTINGIMUSED

* 1. Hankija kõrvaldab menetlusest pakkuja, kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud (Pakkuja tõendit kohustuse täitmise kohta esitama ei pea. Hankija kontrollib maksude tasumist Maksu- ja Tolliameti avalikust võlapäringust).
  2. Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul teostanud sisespordiväljakute põrandakatete (puitkate, parkett, tartaankate, PVC kate või linoleumkate) paigaldustöid vähemalt kolmel objektil, põrandapinnaga vähemalt 500 m2 objekt. Pakkuja esitab koos pakkumusega referentsobjektide loetelu Vormil 1.

# PAKKUMUSE VASTAVUS JA ESITAMISE NÕUDED

* 1. Pakkumus peab sisaldama järgnevaid dokumente digiallkirjastatuna pakkuja seadusjärgse esindaja või volitatud esindaja (lisada volikiri) poolt:
* pakkumuse maksumuse esildis (Vorm 2);
* referentsobjektide loetelu (Vorm 1);
* pakutava tartaankatte materjali tutvustav info, kirjeldus ja omadused (pakkuja lisab pakkumusele vabas vormis info).
  1. Pakkumuse maksumus peab sisaldama materjalide maksumust, paigaldustöid, kõiki lõive, makse ning kulutusi käesoleva hankega seotud asjaomastele instantsidele.
  2. Pakkumus tuleb esitada elektroonselt aadressile haapsalu@spordibaasid.ee,

hiljemalt **01.07**. **2024 kell 10:00.**

* 1. Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles.

# TEHNILINE KIRJELDUS

* 1. Tartaankate paigaldatakse Haapsalu kergejõustikuhalli pallimänguväljakule. Väljaku mõõdud on 38,4 x 18,7 m, kogupind 718,1 m2. Olemasolevat tartaankatet alt ei eemaldata, vaid uus kate paigaldatakse vana katte peale. Paigaldatav kate on kahe värviga: ümber väljakute ala roheline RAL 6017 ja väljaku ala oranž RAL 2004 (illustreerivad fotod lisatud pakkumuse kutsele). Tartaankatte paksus 10 mm, katte pealiskiht peab olema UV kindel paksusega 1 – 3,5 mm. Väljakute jooned markeerida ja värvida PU värviga. Tenniseväljaku jooned markeerida ja värvida valge värviga, risti tenniseväljakuga markeerida ja värvida 4 sulgpalliväljakut kollase värviga ning korvpalli vabaviskejoon 1m pikkuselt samuti kollase värviga.

# HANKELEPINGu ÜLDISED tingimused

* 1. Hankelepingu kestus 2 kuud lepingu sõlmimisest.
  2. Töövõtja teostab töö peatöövõtu meetodil. Kasutades alltöövõtjaid vastutab peatöövõtja alltöövõtjate töö kvaliteedi eest.
  3. Töövõtjale ettemaksu ei tehta. Töö eest tasutakse peale töö valmimist ja Tellija poolt vastuvõtmist. E-arve tasumistähtaeg kaks nädalat arve laekumisest.
  4. Töövõtja annab tehtud tööle vähemalt kaheaastase garantii.
  5. Hanke alusdokumentidele ja eduka pakkumuse tingimustele vastav hankeleping sõlmitakse eduka pakkumuse esitanud pakkujaga.

# HANKE OBJEKTIGA TUTVUMINE

* 1. Hanke objektiga tutvumine ei ole kohustuslik eeltingimus pakkumuse esitamiseks (RHS §111 lg 6 p1).

# 

# KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE

* 1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused vastavalt riigihangete seaduse § 116 toodule, kui:
     1. kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
     2. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms);
     3. Hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel.

# PAKKUMUSE HINNA ESITAMISE STRUKTUUR

* 1. Pakkuja peab esitama pakkumuse maksumuse eurodes pakkumuse maksumuse esildise Vormil 2. Pakkujal on kohustus pakkumuse maksumuses arvestada hanke alusdokumentides määratletud Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja mahtudega. Maksumuse rida peab sisaldama tööjõu kulu koos kõigi maksudega, töövahendite, seadmete ja mehhanismide kulu ning selleks tööks kõiki vajalikke materjale ja tooteid, kui pole märgitud teisiti.
  2. Pakkumuse maksumus on lõplik, see on hankelepingu maksumuseks ning kehtib kogu lepinguperioodi jooksul.

# PAKKUMUSTE HINDAMISKRITEERIUMID

* 1. Hankija arvestab majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel ja edukaks tunnistamisel ainult pakkumuse madalaimat hinda.
  2. Kui võrdselt madalaima hinnaga pakkumuse on esitanud mitu pakkujat, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel, mis toimub pakkujate volitatud esindajate juuresolekul. Liisuheitmise koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele.

# KONTAKTISIK HANKELEPINGU TÄITMISE KOHAGA TUTVUMISEKS

* 1. Kontaktisik: Sulev Vare, tel tel +372 506 9115, e-post: sulev@hsb.ee;

# HANKE ALUSDOKUMENTIDE STRUKTUUR

* 1. Pakkumuse esitamise ettepanek;
  2. Vorm 1 Referentsobjektide loetelu;
  3. Vorm 2 (pakkumuse maksumuse esildis);
  4. Väljaku fotod.